参数设置:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数序号 | 参数名称 | 参数含义 |
| 1 | input\_dir | 输入文件夹。必须符合以下结构：该文件夹下面包含若干子文件夹，每个子文件夹包含一组.osgb瓦片文件，每个子文件夹下面的初始瓦片文件名是文件夹名+.osgb    如截图所示：input\_dir应当指向F:/Oblique\_Photogrammetry/OAP3D |
| 2 | output\_dir |  |
| 3 | lat |  |
| 4 | lon |  |
| 5 | height |  |
| 6 | scaleX |  |
| 7 | scaleY |  |
| 8 | scaleZ |  |
| 9 | translateY |  |
| 10 | translateZ |  |
| 11 | translateX |  |

用法：

OSG2Tileset input\_dir output\_dir lat lon height scaleX scaleY scaleZ translateY translateZ translateX

示例2：

不设置缩放和平移

OSG2Tileset "F:/Oblique\_Photogrammetry/OAP3D/" "F:/Oblique\_Photogrammetry/OAP3D\_output/" 115 30 100

示例2：

放大10倍，向Z轴正方向移动1000单位

OSG2Tileset "F:/Oblique\_Photogrammetry/OAP3D/" "F:/Oblique\_Photogrammetry/OAP3D\_output/" 115 30 100 10 10 10 0 0 100